# 乌海银行门头牌匾更换采购需求

我行拟对乌海地区营业网点的的12家支行门头牌匾进行更换，门头牌尺寸面积共计910平米，更换内容包含换铝板、更换全新发光汉字、蒙文、英文、LOGO。

一、采购物品名称

门头牌匾、发光字（汉字、蒙文、英文）、LOGO

二、采购物品规格、材质要求及数量

（一）门头牌匾

1.规格尺寸：详见附表1

2.材质说明：

门头牌底板使用2mm镂空铝板面板，企业文化色使用喷塑工艺，铝板品牌使用西南铝业或同档次国产优质品牌。

（二）发光字

1.规格尺寸：详见附表1

2.材质说明：

中文、英文、蒙文使用1.2毫米304#不锈钢扣边表面烤漆5毫米黑白面板。正面：使用5MM黑白板雕刻平面

侧面：不透光黑色亚克力板围边，围边高度不少于7CM

底面：不少于8MM厚雪弗板雕刻围边

内置蓝景高亮白色防水LED或同档次发光源，不少于120组/平方米。

（三）LOGO

LOGO使用不锈钢扣边烤漆5毫米乳白平面汤臣品牌亚克力面板UV着色,表面透光贴膜（3M膜）内置蓝景LED或同档次高亮发光源。

三、供货及安装方案

（一）小样要求

响应单位在报名后的5日内，需要对上述采购物品打小样寄出至我行。

地址：内蒙古乌海市海勃湾区狮城东街5号渠道管理部 电话18947309977

（二）验收要求

|  |  |
| --- | --- |
| 产品类  别 | 验收要点 |
| 发光字 | 1.无毛刺、无麻花、无刮擦等显眼的表面缺陷。  2.灯管的亮度、均匀度、颜色以及显隐情况要满足设计图纸的要求。  3.撤除保护膜后的表面应光滑、无划痕、无残胶。测量黑白版厚度情况。  4.拼缝应平整，拼缝宽度应符合设计要求。  5.发光字的字边、角线应采用45度角倒角处理，倒角平整，无毛刺。  6.夜间使用照度计、色差仪测量发光字亮度、颜色情况。 |
| LOGO | 1.无毛刺、无麻花、无刮擦等显眼的表面缺陷。  2.灯管的亮度、均匀度、颜色以及显隐情况要满足设计图纸的要求。  3.撤除保护膜后的表面应光滑、无划痕、无残胶。查看是否为汤臣亚克力材质。  4.拼缝应平整，拼缝宽度应符合设计要求。  5.LOGO的边缘是否平整，无毛刺。 |
| 铝板门头牌匾 | 1. 涂层厚度检测：用漆膜测厚仪检验，每个构件应检测３处，每处的数值为３个相距５０ｍｍ测点涂层干漆膜厚度的平均值。 2. 使用磁铁随机检测20处铝板位置，确认材质。 3. 外观表面不得有划伤、刮花、碰伤、裂纹、起泡、污点 4. 色差要求：每批的材料外观颜色要保持一致性，同一批次的材料色差在△E2.0之内，不同一批次的材料色差在△E3.0之内（色差计型号：CR-10)。 |

1.产品安装完毕，安装人员检查查后，发现问题需 要即时调整。

2.产品验收由我行人员参加，验收合格后我行与中标供应商双方代表共同在验收单上签字。安装人员及供应商代表负责办理现场交接。

安装人员及供应商代表要当面提供产品的书面使用说明，交予我行项目负责人。

四、其他服务要求

（一）售后服务机构

供应商要明确具体的售后服务机构，指定售后维修负责人，提供售后服务电话。

（二）维修响应时间

办公家具售后服务人员应在接到我行维修需求后,尽快与我行取得联系，并及时安排处理，在 24 小时内完成。

（三）供应商应承诺对门头牌匾免费质保五年以上。